規格　　　　　　為追求改善，規格可能未經預告逕行變更，敬請諒解

|  |  |
| --- | --- |
|  銷售名稱 |  "泰爾茂"電子血壓計 |
|  型式 |  ES-W310 |
|  型號 |  ES-W310ZJ |
|  外形尺寸 |  本體：約長165mmX寬136mmX高121mm 壓脈帶：約長504mmX寬152mm(管子除外) |
|  可測定之手臂臂圍 |  約22cm~32cm |
|  質量 |  本體：480g(不含乾電池) 壓脈帶：約124g |
|  壓力顯示範圍 |  5~299mmHg(壓脈帶壓力) 刻度：1mmHg |
|  測定範圍 |  脈搏：40~160次/分鐘 |
|  精度\*1 |  壓力：±3mmHg 脈搏：±5% |
|  測定方式 |  電子式示波法 |
|  電源 |  DC6V(使用4顆3號乾電池時) |
|  消耗電力 |  4W(使用4顆3號電池時) |
|  使用次數 |  使用全新3號鹼性電池時：可連續使用約300次 (加壓180mmHg，周圍溫度25°C，手臂臂圍27cm) |
|  使用條件 |  溫度10°C~40°C    相對濕度30%~85%(但不得結霜) |
|  保管條件 |  溫度-20°C~60°C   相對濕度10%~95%(但不得結霜) |
|  電擊保護 |  內部電源儀器與等級II儀器  BF型安裝部 |
|  附屬品 |  3號錳乾電池4顆、使用說明書/品質保證書 \*附屬的乾電池僅供試用，壽命可能較短 |
|  符合EMC規格 |  本產品符合JIST1115(非侵入式電子血壓計)與EMC(電磁相容性)標準IEC 60601-1-2：2001。(CISPR GROUP分類與等級分類:GROUP1、CLASS B) |

型號:ES-W310ZJ

●可另選購變壓器(AC 110V，輸入：110V AC~60Hz 14VA，輸出:6V DC600mA 3.6VA)， 搭配本產品使用。

請勿擅自診斷，若感覺有任何症狀或結果令人擔心時，請及早就醫。

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

廢電池請回收