規格　　　　　　為追求改善，規格可能未經預告逕行變更，敬請諒解

|  |  |
| --- | --- |
| 銷售名稱 | "泰爾茂"電子血壓計 |
| 型式 | ES-W310 |
| 型號 | ES-W310ZJ |
| 外形尺寸 | 本體：約長165mmX寬136mmX高121mm   壓脈帶：約長504mmX寬152mm(管子除外) |
| 可測定之手臂臂圍 | 約22cm~32cm |
| 質量 | 本體：480g(不含乾電池)   壓脈帶：約124g |
| 壓力顯示範圍 | 5~299mmHg(壓脈帶壓力)   刻度：1mmHg |
| 測定範圍 | 脈搏：40~160次/分鐘 |
| 精度\*1 | 壓力：±3mmHg   脈搏：±5% |
| 測定方式 | 電子式示波法 |
| 電源 | DC6V(使用4顆3號乾電池時) |
| 消耗電力 | 4W(使用4顆3號電池時) |
| 使用次數 | 使用全新3號鹼性電池時：可連續使用約300次  (加壓180mmHg，周圍溫度25°C，手臂臂圍27cm) |
| 使用條件 | 溫度10°C~40°C    相對濕度30%~85%(但不得結霜) |
| 保管條件 | 溫度-20°C~60°C   相對濕度10%~95%(但不得結霜) |
| 電擊保護 | 內部電源儀器與等級II儀器  BF型安裝部 |
| 附屬品 | 3號錳乾電池4顆、使用說明書/品質保證書  \*附屬的乾電池僅供試用，壽命可能較短 |
| 符合EMC規格 | 本產品符合JIST1115(非侵入式電子血壓計)與EMC(電磁相容性)標準IEC 60601-1-2：2001。(CISPR GROUP分類與等級分類:GROUP1、  CLASS B) |

型號:ES-W310ZJ

●可另選購變壓器(AC 110V，輸入：110V AC~60Hz 14VA，輸出:6V DC600mA 3.6VA)， 搭配本產品使用。

請勿擅自診斷，若感覺有任何症狀或結果令人擔心時，請及早就醫。

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

廢電池請回收